淮环辐（表）审〔2026〕020号
关于江苏淮安红窑~岔庙110千伏老旧线路改造工程生态环境影响报告表的批复
国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司：   

你公司委托江苏辐环环境科技有限公司编制报送的《江苏淮安红窑~岔庙110千伏老旧线路改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据专家技术评估意见，结合淮安市涟水生态环境局对该项目现场审查意见，经研究，批复如下：

根据《报告表》评价结论、专家技术评估意见，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和保护措施前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容及拟定的方案建设江苏淮安红窑~岔庙110千伏老旧线路改造工程。项目位于江苏省淮安市涟水县红窑镇、岔庙镇境内。主要建设内容为：

（一）红窑220千伏变电站110千伏间隔扩建工程

红窑220千伏变电站本期在原站址内扩建110千伏出线间隔1个，至110千伏高沟变，采用AIS设备，不新增占地。

（二）红窑~岔庙110千伏线路改造工程

现状110千伏红岔7A84线（红窑~岔庙）为110千伏双设单挂线路，110千伏涟高785线（涟水~高沟）为110千伏单回架空线路，本次将现状110千伏红岔7A84线#1~#8按原路径补挂一回导线改造为同塔双回线路，后与110千伏涟水~高沟线路在交跨处进行改接，最终形成110千伏红窑~高沟、110千伏红窑~岔庙、110千伏岔庙~涟水线路。110千伏旗高857线岔庙支线本项目建成后停运。

建设红窑~高沟110千伏线路，1回，线路路径总长约7.42千米，其中新建110千伏同塔双回架空线路（与红窑~岔庙110千伏线路同塔）路径长约6.5千米，新建双设单挂线路0.5千米，新建双回电缆线路（与红窑~岔庙110千伏线路同沟）路径长约0.42千米。

建设红窑~岔庙110千伏线路，1回，线路路径总长约8.92千米，其中利用110千伏红岔7A84线红窑变~#8塔双回杆塔补挂一回线路路径长约1.6千米，新建110千伏同塔双回架空线路（与红窑~高沟110千伏线路同塔）路径长约6.5千米，新建双设单挂线路路径长约0.2千米，恢复架设单回线路路径长约0.2千米，新建双回电缆线路（与红窑~高沟110千伏线路同沟）路径长约0.42千米。

建设岔庙~涟水110千伏线路，1回，线路路径总长约3.0千米，其中利用110千伏红岔7A84线#43~#51双回杆塔补挂一回线路路径长2.5千米，新建双设单挂线路路径长约0.3千米，恢复架设单回线路路径长约0.2千米。

拆除110千伏涟高785线单回路径（#51~#52）长约0.25千米，拆除角钢塔2基（#51、#52）；拆除110千伏红岔7A84线路径长约8.26千米，拆除双回角钢塔36基（#9~#43、#51）；拆除110千伏旗高857线岔庙支线（#18~#19）长约0.3千米。（具体工程详见报告表）。

    二、在项目工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》所提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：  

（一）严格执行环保要求及设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 

（二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，避免发生噪声、扬尘等扰民现象，施工结束后，应立即恢复植被，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（三）本项目运行后，对环境敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值，架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等区域场所，工频电场强度确保不大于10kV/m控制限值。

（四）项目投入运营后加强环保设施日常管理与维护，确保环保设施正常运行；按规合法处置本项目所产生的固、液废物，做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

    （五）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持，不发生舆情。
    三、项目运行后，按要求做好环保自主验收工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批复后的《报告表》送达淮安市涟水生态环境局，项目建设和运行期间的现场监督管理委托淮安市涟水生态环境局负责。
四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
淮安市生态环境局

                                   2026年10月19日


抄送：淮安市涟水生态环境局、江苏辐环环境科技有限公司

淮安市生态环境局            2026年10月19日     
