淮环辐（表）审〔2026〕015号

关于江苏新威通科技有限公司新建1台电子加速器辐照装置项目环境影响报告表的批复
江苏新威通科技有限公司：

你公司报送的由江苏玖清玖蓝环保科技有限公司编制的《江苏新威通科技有限公司新建1台电子加速器辐照装置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据专家评估意见，结合淮安市淮阴生态环境局对该项目现场检查意见，经研究，批复如下：

一、根据报告表评价结论、专家评估意见，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和保护措施前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你公司该项目在拟建地址建设使用。具体位置为淮安市淮阴区新渡口街道牡丹江路215号4#厂房内。拟于4#厂房内北侧新建1座工业电子加速器机房，并拟于加速器机房内配备一台DZ-10/40型工业电子加速器（能量10MeV，最大束流强度4mA），用于对医疗器械、药品、食品进行辐照灭菌服务。（具体工程详见报告表）。
二、在项目建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）中相应的剂量限值要求。

（二）辐照前应通过辐射剂量巡测仪确定控制区、监督区边界，并在明显处设置警示说明、安放警示灯，安排人员巡检，防止人员误照事故发生。辐照前履行对周围工作人员及公众告知的义务，加强对周围工作人员及公众辐射安全知识的宣传，确保公众安全。 
（三）定期检查电子直线加速器的联锁装置和电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。
（四）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行，建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。明确与本项目相关的管理人员职责，从业人员须通过“国家核技术利用辐射安全与防护培训平台”相应专业类别考核合格后方可上岗。

（五）本项目须配备2台便携式X/γ辐射检测仪和2台个人剂量报警仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，并建立检测台账。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1-2次；每年12月31日前完善国家核技术利用申报系统上2年度个人剂量及辐射工作人员培训记录，确保数据质量完整。次年1月31日前将上一年度放射性同位素与射线装置的安全和防护状况评估报告上传至国家核技术利用申报系统。
（六）为本项目辐射工作人员建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时必须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计，并与有资质单位签订个人剂量检测协议，定期进行个人剂量监测（每季度不少于1次），每年组织不少于2次辐射工作人员进行健康体检。
（七）项目建成后，须按照相关要求进行环保验收合格，并在取得本项目辐射安全许可证之后方可开机使用。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批复后的《报告表》送淮安市淮阴生态环境局，项目建设和使用期间的现场监督管理委托属地生态环境部门负责。
三、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。
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